**GIAO TIẾP MODULE SERVO SG90**

|  |
| --- |
| 1. Giới thiệu module |
| Servo xanh SG90 - Bánh răng nhựa (1.8Kg) | Kho Đồ Chơi  - Chức năng: là hệ thống truyền động điều khiển hồi tiếp vòng kín, nhận tín hiệu và thực hiện một cách nhanh chóng, chính xác theo lệnh |
| 2. Sơ đồ nối chân |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Arduino NANO | Servo |  |  | | 5V | VCC |  |  | | GND | GND |  |  | | D3 | Control |  |  | |
| 3. Thư viện giao tiếp |
| - Thư viện: Servo.h. Tác giả: Michael Margolis .Version: 1.1.8   * File .Zip: |
| 4. Chương trình chính |
| - File .ino: Yêu cầu Servo quay lần lượt với các góc từ 00, 900, 1800 |
| 5. [Ảnh] Mạch thực tế (testboard) |
| * Chụp bằng điện thoại lúc **mạch đang cắm điện/đang chạy**. |
| 6. [Videos] Kết quả thu được |
| * Quay bằng gì: Điện thoại |
| 7. Lưu ý gì? |
|  |